Исследование

| Паспорт кабинета информатики и вычислительной техники (КИВТ)

| главная введение цель и задачи теоретическая часть исследовательская часть заключение паспорт КИВТ

# Исследовательская работа

Используемое оборудование: Рулетка, персональный компьютер (для обработки и оформления результатов), цифровой фотоаппарат, цифровая лаборатория: портативный компьютер Nova с набором датчиков. В комплекте биохимических датчиков: Датчик освещенности 0,300лк, Датчик влажности 0-100% , рН-метр 0-14рН, Датчик температуры -10-110, Датчик давления.

Цель: проверить соответствие параметров влажности, температуры и освещенности санитарно-гигиеническим нормам.

Теоретические основы:

Микроклимат помещения - состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.
Влажность воздуха, существенно влияя на теплообмен организма с окружающей средой, имеет большое значение для жизнедеятельности человека.
При низкой температуре и высокой влажности воздуха повышается теплоотдача и человек подвергается большему охлаждению.
При высокой температуре и высокой влажности воздуха теплоотдача резко сокращается, что ведёт к перегреванию организма, особенно при выполнении физической работы. Высокая температура легче переносится, когда влажность воздуха понижена. Так, при работе в горячих цехах оптимальное влияние на теплообмен и самочувствие оказывает относительная влажность воздуха 20%.
Наиболее благоприятной для человека в средних климатических условиях является относительная влажность воздуха 40-60%.
Для устранения неблагоприятного влияния влажности воздуха в помещениях применяют вентиляцию, кондиционирование воздуха и др.
Для того чтобы зрение не ухудшалось, оптимальная освещенность должна быть не менее 300 люкс.
ГОСТ 30494-96 «Параметры микроклимата» Таблица 1

период | температура оптимальная | температура допустимая | влажность оптимальная | влажность допустимая | освещенность
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Теплый (более 8 гр.) | 22-25 гр. | 20-28 гр. | 60-30% | 65% | более 300 лк
Холодный (менее–5гр.) | 20-22 гр. | 18-24 гр. | 45-30 % | 60% | более 300лк

Практическая часть:
проведение работы по измерению параметров микроклимата и параметров освещенности в кабинете информатики и вычислительной техники.

Оборудование:
Компьютер Nova 5000 (компьютерная лаборатория MultiLab).
Датчики освещенности, температуры, влажности, давления. Порядок проведения эксперимента
1. Провели калибровку датчиков освещенности, влажности, температуры, давления.
2. Провели измерения: у окна, у доски, у стены, в центре кабинета. Проводили измерения в течение двух дней после уроков.
3. Сохранили результаты эксперимента.

| Обработка и анализ результатов 1. Открыли файл опыта на КПК или ПК. 2. Экспортировали полученные данные в электронную таблицу. 3. Отсортировали полученные данные, построили гистограммы по полученным данным. 4. Сравнили полученные результаты эксперимента с санитарно-гигиеническими нормами и сделали выводы |

Параметры микроклимата КИВТ» Таблица 2

Наименование | Оптимальные параметры (ГОСТ) | Параметры исходные (из эксперимента)
--- | --- | ---
Температура | 20 - 21C. | 28 - 30 C.
Влажность | 55 - 62 % | 30 – 32 %
Давление | 1013.25мбар. | 1046 - 1049мбар
Освещенность | 300 - 500 лк | 400 - 600 лк

| Результаты исследования показывают, что в кабинете ИВТ нашей школы температура воздуха превышает на 8-9 градусов допустимой нормы. Данный замер эксперимента 1 производился в утреннее время перед занятиями. Даже при проветривании кабинета на переменах между занятиями температура к середине урока превышает оптимальной, что можно наблюдать по диаграмме 2. |

По диаграмме 3 и 4 можно наблюдать изменение влажности воздуха кабинета ИВТ до проветривания и после.

Наиболее благоприятной для человека является относительная влажность воздуха 40-60%, результат эксперимента показывает (диаграмма 5) среднюю влажность до проветривания 31%, после – 13%. Можно сделать вывод, что воздух кабинета ИВТ по влажности не соответствует благоприятному для работы, как учащихся, учителя информатики, так же долговременной работы компьютерной техники.

| По результату исследования можно сказать, что освещенность превышает норму на 100 лк, но для измерения возле окна это нормально. В данном случае идет нарушение требования к кабинету ИВТ пункта 2.10.1.3. (…Светильники, а также оконные светопроемы не должны отражаться на экранах ПЭВМ или ВДТ).

Вывод:
Изучив все требования к кабинету информатики и вычислительной техники, выявили некоторое не соответствие, кроме санитарно-гигиенических норм.
Пункт 2.10.1.7-8 – слабое функционирование механической вентиляции, что показ эксперимент, нет кондиционеров;
Пункт 2.10.2.5 – отсутствие лаборантского кабинета – 18 м2;
Пункт 2.10.4.1 – отсутствие подиума в кабинете;
Пункт 2.10.5.1 – деление класса на подгруппы в количестве компьютеров кабинета;
Пункт 2.10.6.2 – отсутствие журнала для использования каждого рабочего места;
Пункт 2.10.7.3-5 – отсутствие ящиков для хранения дисков, таблиц и др.

| © Н. Ю. Банишевская, 2010; тел.сот. 89129317564 mail: Nadyuha_94@mail.ru