Заметки

Показ слайдов |

Структура

1 |

2

"Предмет"

- Предмет: “Основы технической механики»”
- Преподаватель: Жайкбаева Э.Т.
- Группа: 892к
- Раздел: “Сопротивление материалов”
- Тема урока: “Расчет на прочность при изгибе”
- Тип урока: комбинированный
- Вид занятий: практическое занятие
- Оснащение урока: Плакат, ГОСТы, калькуляторы, карточки
- тестовые, карточки индивидуального
- задания, интерактивна доска.

3

"Обучающая"

- Обучающая: Закрепить теоретические знания по теме “Изгиб”
- и раздела “Сопротивление материалов”
- практическим выполнением расчета и подбора
- сечения балки. Углубить умение и навыки
- расчетов на прочность и работы с нормативной
- документацией.
- Развивающая: Привитие навыков работы с ГОСТами, умения
- технического мышления при выполнении
- прочностных расчетов, привитие
- профессиональных навыков.
- Воспитательная: Воспитание навыков самостоятельной работы,
- интереса к технике и предмету, умение
- связывать с будущей профессией,
- производством.

4

"1.Организационный момент (3-5 мин..."

- 1.Организационный момент (3-5 мин).
- Проверка отсутствующих.
- Ознакомить с целями и планом урока.
- 2. Контроль знания по разделу:
- “Сопротивление материалов”
- Тест 6 вариантов 10-15 мин.
- Выдача карточек.
- 3. Выдача задания на 4 подгруппы.
- 4. Окончание работы:
- На доске записать результаты расчетов.
- 5. Обобщение темы и расчетной работы.
- 6. Домашнее задание Глава 10 § 42 - 43 повторить.
- 7. Итоги урока 3-5 мин.

5

"Для заданной двухопорной балки определить..."

- Для заданной двухопорной балки определить реакции опор, построить эпюры поперечных сил, изгибающих моментов и определить размеры поперечного сечения.

6

"Определяем опорные реакции и проверим..."

- Определяем опорные реакции и проверим их найденные значения
- Делим балку на участки по характерным точкам О. В. С. Д.

7

"Определяем ординаты и строим опору"

- Определяем ординаты и строим опору слева направо.

8

"Вычисляем ординаты и строим опору"

- Вычисляем ординаты и строим опору .

9

"Вычисляем размеры сечения данной балки..."

- Вычисляем размеры сечения данной балки из условий прочности на изгиб.
- Определим из условия прочности момент сопротивления сечения.

10

"Вычислить размеры сечений данной балки..."

- Вычислить размеры сечений данной балки из условий прочности на изгиб по четырём вариантам: выполнить эскиз (30 мин.)

11 |

12

"Таблица 1"

- Таблица 1
- Сталь прокатная – балки двутавровые (ГОСТ 8239 – 72)
- Обозначения:
- h — высота балки;
- b — ширина полки;
- d — толщина стенки;
- t — средняя толщина полки;
- R — радиус внутреннего закругления;
- r — радиус закругления полки;
- j— момент инерции;
- W — момент сопротивления;
- S — статический момент полусечения;
- i — радиус инерции;

13 |

14

"Таблица 2"

- Таблица 2
- Сталь прокатная – швеллеры (ГОСТ 8240 - 72)
- Обозначения:
- h — высота швеллера;
- b — ширина полки;
- d — толщина стенки;
- t — средняя толщина полки;
- R — радиус внутреннего закругления;
- r — радиус закругления полки;
- j— момент инерции;
- W — момент сопротивления;
- S — статический момент полусечения;
- i — радиус инерции;
- Zo-расстояние от оси у-у до наружной грани стенки

15 |
16 |
17 |

18

"Таблица 3"

- Таблица 3
- Виды ВСФ
- N – продольная сила
- Q - поперечная сила
- Ми – изгибающий момент
- Мк – крутящий момент