skip to: page content | links on this page | site navigation | footer (site information)

# GRAFFITI

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

## Главная

Что такое граффити Советы Советы новичкам Советы профессионалов Грунтовка стен Ваше здоровье в опасности!Фотограффити Легенды Виды и стили Шрифты Слэнг граффоманов
Как Вам наш сайт?
Офигенно!
Хороший сайт
Так себе...
Видел и получше
Вообще не нравится

### Последние новости:

На конкурсе самых популярных балончиков уже который год подряд побеждает Montana Black.

### В этом разделе Вы узнаете, как правильно загрунтовать стену перед рисованием на ней.

Если вы уже порядком устали от того, что краска впитывается, не давая желаемого результата, изменяет цвет или тон, лопается и осыпается при перепаде температуры, то стоит серьезно задуматься о качестве поверхности под наносимый рисунок.

Чтобы избежать нежелаемых последствий, следует прибегнуть к помощи грунтования . Его суть заключается в разовом покрытии нужной площади краской (масленой или водоэмульсионной), побелкой или грунтовкой замешанной на мелу и клею. Наносимый материал образует "корку", в которую краска не сможет впитаться, или по прошествии времени осыпаться.

Лучше (если позволяют средства) использовать специально продающиеся грунтовки. Существует два их вида:

1. В таких же банках, как и эмалевые или водоэмульсионные краски, например, грунт-стабилизатор "Ливна-7". Продается в хозяйственных магазинах.

2. В баллонах - почти ничем не отличается от обычных спреев, подойдет обычный грунт King. Продается обычно в автомагазинах.

Первые дешевле - около 60 руб. за банку (цена 2008г.), которой может хватить на несколько работ, но придется использовать кисточку для нанесения грунта. Баллоны удобнее и привычнее, но этот способ намного дороже - стоит чуть дешевле обычной краски, на работу уйдет несколько баллонов грунта.

Если поверхность отстойная, то вам предстоит:

1. Неплохо бы было сначала удалить те куски стены, которые попросту отваливаются.

2. Если хотите, чтобы эта стена простояла долго, лучше кое-где подшпаклевать.

3. Убить эту стену грунтовкой, желательно поверхность побольше.

А теперь о конкретных поверхностях:

1. Ровный бетон :

самая распространенная поверхность, т.к. бетонные плиты обычно используют для заграждения строек. Требуется грунтование, особенно если бетон очень пористый. Но на загрунтованный бетон краска ложится классно.

2. Кирпич :

хорошая поверхность, можно не грунтовать, но если кирпич очень старый, загрунтовать все-таки придется. Особая проблема с облицовочным кирпичом (поверхность - гладкая), на нем течет краска. Существует и еще одна проблема - швы между кирпичами. В них краска впитывается лучше, и цвет ее немного изменяется, поэтому грунтовать швы нужно с особой тщательностью.

3. ДВП :

используют обычно для конкурсных и выставочных работ. Грунтовать нужно обязательно, иначе вся краска впитается. Грунтовку лучше использовать погуще.

4. Стена с известкой :

классная поверхность, грунтовать не обязательно, но цвета при этом будут иметь матовый оттенок.

5. Металл :

не впитывает краску, но чтоб рисовать на железе надо уметь правильно спреить, чтобы краска не текла. Можно использовать специальную грунтовку для автомобилей.

6. Стена, покрытая эмалью :

д***мо полное, краска дико течет, притом такие стены на улицах редко встречается. Эмаль, а также Металл можно попробовать покрыть грунтовкой с высоким содержанием клея.

7. Дерево :

впитывает краску больше всех, да и грунтовать почти бесполезно - уйдет много грунтовки, причем покрывать нужно будет в несколько заходов.

Самодельная грунтовка:

Смешиваете воду, клей ПВА и мел таким образом, чтобы образовавшаяся жидкость была непрозрачного белого цвета, и при высыхании на поверхности оставляла клейкую пленку.

О нас | Карта Сайта | Полис секретности | Обратитесь к нам | ©2009 MBS Team